附表：

长城华西银行IT日常运维设备供应商入围项目采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段** | **序号** | **设备名称** | **规格或型号** | **设备配置** |
| **A** | **1** | 冠捷显示器 | AOC I2080SW | 19寸 |
| **2** | 实达终端 | TC-9060X2YD |  |
| **3** | 实达多功能读卡器 | STAR-56X/2 |  |
| **4** | 透明键盘 | 升腾I90 |  |
| **5** | 维尔指纹仪 | JZT998-A |  |
| **6** | 实达打印机 | BP-3000II |  |
| **7** | 网银体验机 | STAR-8005B |  |
| **8** | UPS | 科士达3KVA | 主机1台，16只电池，16节电池柜1套，含安装费和辅材费 |
| **9** | 科士达6KVA | 主机1台，32只电池，16节电池柜2套，含安装费和辅材费 |
| **10** | 科士达10KVA | 主机1台，64只电池，16节电池柜4套，含安装费和辅材费 |
| **11** | 科士达15KVA | 主机1台，96只电池，16节电池柜6套，增加一块充电板，含安装费和辅材费 |
| **12** | 科士达20KVA | 主机1台，112只电池，16节电池柜7套，增加一块充电板，含安装费和辅材费 |
| **13** | 移动终端 | MT200 | 含4G上网模块 |
| **14** | 联想一体机 ideacentre AIO 910 | AIO910 I56400T8G1152G 27寸 | i5-6400T，主频2.7GHZ，动态加速到3.3GHZ/8G DDR4/128G SSD M.2/1T 5400转，硬盘2.5“/GT940A 2G显卡/802.11ac无线网卡/蓝牙/无键鼠/无光驱/3D摄像头/HDMI-OUT/HDMI-IN/两年有限保修及一年上门服务/150W电源适配器/Non-Touch/Windows 10家庭版/27'FHD/银色/office2016 |
| **15** | 联想一体机 ideacentre AIO 910 | AIO910 I76700T8G1152G 27寸 | i7-6700T，主频3.4GHZ/8G DDR4/128G SSD M.2/1T 5400转，硬盘2.5“/GT940A 2G显卡/802.11ac无线网卡/蓝牙/无键鼠/无光驱/3D摄像头/HDMI-OUT/HDMI-IN/两年有限保修及一年上门服务/150W电源适配器/Non-Touch/Windows 10家庭版/27'FHD/银色/office2016 |
| **16** | 联想电脑 | Thinkcentre E74 | 主板INTEL H110/i3-6100 / 内存8GB DDR4/ 500G (7200rpm)/显卡 Intel® HD 4400 /系统 win10家庭版/串并口/光驱DVD/显示器19.5LED |
| **17** | 联想电脑 | Thinkcentre E74 | 主板INTEL H110/i5-6400 / 8GB DDR4/ 500G (7200rpm)/1G独显 / Windows 10家庭版/串并口/DVDRW/19.5LED |
| **18** | 联想电脑 | Thinkcentre E74 | 主板INTEL H110/I7-6700/8G DDR4/1T/GT720 2G,/ Windows 10家庭版/串并口/DVDRW/19.5LED |
| **19** | 笔记本电脑联想 | 小新潮7000 | i5-7200U/Windows 10 家庭版/14.0英寸/8GB/1T+128G SSD/940MX 2GB独显/花火银 |
| **20** | 笔记本电脑联想 | ThinkPad E470  20H1A002CD | i5-7200U/Windows 10 家庭版/8GB/500GB/ Geforce 940MX 2G独显/FHD/石墨黑 |
| **21** | 笔记本电脑联想 | ThinkPad X270  20K6A00DCD | i5-6200U/Windows 10 家庭版/8GB/英特尔® HD 520显示芯片/1TB |
| **22** | 交换机 | 机房交换机华为CE5855-48T4S2Q-EI | 数据中心接入交换机；48个GE电口，4个10GE SFP+端口，2个40GE QSFP+端口；冗余电源 |
| **23** | 华为S5700-52P-LI-AC | 48个10/100/1000Base-T，4个1000Base-X SFP，交流供电 |
| **24** | 华为S5700-28P-LI-AC | 24个10/100/1000Base-T，4个1000Base-X SFP，交流供电 |
| **25** | 网点交换机-华为S3700-52P-SI-AC | 48个10/ 100Base-TX，2个100/ 1000Base-X SFP，2个1000Base-X SFP，交流供电 |
| **26** | 网点交换机-华为S3700-28TP-SI-AC | 24个10/100Base-TX以太网端口，4个千兆SFP，2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo，交流供电 |
| **27** | 网点路由器 | AR2220-S | 3个以太网100/1000端口，2个USB2.0端口 |
| **28** | 光模块 | 多模千兆光模块-Cisco | Cisco多模光模块(GLC-SX-MMD) |
| **29** | 单模千兆光模块-Cisco | Cisco单模光模块(GLC-LH-SMD) |
| **30** | 多模千兆光模块-华为 | 华为多模光模块 |
| **31** | 单模千兆光模块-华为 | 华为单模光模块 |
| **32** | 多模万兆光模块-华为 | 华为多模光模块 |
| **33** | 单模万兆光模块-华为 | 华为单模光模块 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段** | **序号** | **设备名称** | **规格或型号** | **设备配置** |
| **B** | **1** | 联想x86服务器 | x3650M5 | 配置一：1\*Xeon E5-2620v4,2.4GHz 8C 85W 15M ,1\*16GB DDR4内存，M5210支持 Raid 0、1、5、10, 2\*300GB 10K SAS 2.5＂硬盘,2\*550W白金电源，2U机架式，DVD-RW |
| 配置二：1\*Xeon E5-2620v4,2.4GHz,8C 85W 15M,1x16GB DDR4内存,8x3.5"盘位，0G开放式托架, M5210支持 Raid 0、1、5、10,2\*550W白金电源，2U机架式，DVD-RW |
| x3850X6 | 2\*Xeon E7-4820v4 2.0GHz 8C 105W 16M，2块内存板48个DIMM，4\*8GB DDR3内存，M5210支持 Raid 0、1、5、10，2\*300GB 10K SAS 2.5＂硬盘,2\*900W热插拔电源(带2根PDU电源线),4U机架式，1\*HBA双口卡，DVD-RW |
| **2** | 服务器配件 | CPU | Xeon E5-2620v4 2.4GHz 8C 85W 15M For x3650M5 |
| CPU | Xeon E7-4820v4 2.0GHz 8C 105W 16M For x3850X6 |
| 内存 | 16GB DDR4 |
| 内存 | 8GB DDR3 |
| 硬盘 | IBM 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5＂G3HS HDD |
| 硬盘 | IBM 600GB 10K 6Gbps SAS 2.5＂G3HS HDD |
| 硬盘 | IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5＂G3HS HDD |
| 硬盘 | IBM 600GB 15K 6Gbps SAS 3.5＂G2HS HDD |
| 硬盘 | IBM 3TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2HS HDD |
| 阵列卡 | M5200 1GB Cache 支持Raid 0、1、10、5、50 |
| HBA卡（双口） | 8GB FC Dual-port HBA |
| HBA卡（双口） | 16GB FC Dual-port HBA |
| 电源 | 550W 白金电源 For x3650M5 |
| 电源 | 900W热拔插电源（带PDU电源线）For x3850X6 |
| 网卡 | Intel I350-T4 4xGbE BaseT 适配器 |
| 网卡 | Intel x520 双端口 10GbE SFP+ 适配器 |